## 2022年度矿山地质环境治理与土地复垦“双随机一公开”检查情况一览表

| 序号 | 盟市 | 矿山名称 | 存在的主要问题类别 | 存在的主要问题 | 整改建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 呼伦贝尔市 | 额尔古纳市鑫易矿业有限公司下护林矿区铅锌矿 | 1、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；2、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①未开展复垦监测工作；②雷管库边部治理不到位；③采矿区监测范围不全面；④个别监测区文图不符。 | ①尽快开展复垦监测工作；②雷管库边部治理立行立改；③确定采空区监测范围，合理布设监测点；④完善文图。 |
| 2 | 呼伦贝尔市 | 鄂伦春自治旗夏日饮品有限责任公司神泉山矿泉水 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①治理绿化区内个别树苗有死苗现象；②缺少地质环境复垦监测工作；③2022年度治理计划工程量未明确，无附图、未公示。 | ①需建立植被恢复监测点；②加强后期植被管护，适时补植树木；③完善年度计划，尽快公示。 |
| 3 | 兴安盟 | 阿尔山润兴矿业有限责任公司署秋铁矿 | 1、未编制《矿山地质环境保护与土地复垦方案》；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；5、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案未编制；②开发利用方案过适用期；③无监测资料；④2017年之后未有验收资料。 | ①尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案与开发利用方案；②建立监测系统及监测台账，做好探水防水工作；③对年度计划治理尽快验收。 |
| 4 | 通辽市 | 辽源矿业（集团）有限责任公司金宝屯煤矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①矿区南北翼地面沉陷区观测点数量及布设不合理，监测点数未按照方案点数增加；②2022年度矿山地质环境治理计划无附图；③地面沉陷区警示牌严重不足；④2022年度水质监测报告缺少3个点位的报告；⑤2022年度矿山地质环境治理计划未公示。 | ①根据矿山地质环境保护与土地复垦方案结合矿区实际沉陷区范围，合理布设监测点；②2022年度矿山地质环境治理计划应结合矿区实际进行修编，补充治理现状图的详细内容，要图文一致；③按照要求尽快补充地面沉陷区警示牌；④按照年度计划补充2022年度水质监测报告；⑤尽快将2022年度矿山地质环境治理计划进行公示；⑥加强沉陷区内地表水监测，制定合理可行的防范措施；⑦加强基金使用明细管理。 |
| 5 | 通辽市 | 扎鲁特旗兴旺煤炭有限责任公司 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；4、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①安全生产许可证过期；②网围栏不连续，警示牌不足，监测台账与实际不符；③年度治理计划未编制，缺少年度治理工程部署图；④基金使用不符合要求。 | ①完善网围栏、警示牌、布设监测点网；②按期编制年度治理计划，并及时进行公示，编制年度治理工程部署图；③规范使用基金。 |
| 6 | 赤峰市 | 内蒙古赤峰黄岗铁矿Ⅰ、Ⅱ区 | 1、《年度矿山地质环境治理计划（整改实施方案）》未按要求进行公示；2、已治理区域管护、维护不到位； | ①治理区边坡局部存在轻微雨水冲蚀现象；②治理区未设置标识牌，监测点布设欠合理；③竣工资料不齐全，影像资料不完善，不能全面反映治理效果；④疏干水在线监测设施未验收，Ⅰ采区西北井废气未按环保要求治理；⑤Ⅱ-1区治理植被工程正在维护。 | ①尽快对局部边坡冲蚀段进行维护；②设置各治理区标识牌、指示牌，合理布设监测点。③补充完善竣工资料，规范编制竣工图；④加强治理区后期维护，植被工程管护工作，并建立管护制度，措施；⑤全面录制、编辑影像资料。 |
| 7 | 赤峰市 | 内蒙古赤峰黄岗铁矿Ⅲ、Ⅳ区 | 1、《年度矿山地质环境治理计划（整改实施方案）》未按要求进行公示；2、已治理区域管护、维护不到位； | ①Ⅳ区东风井场治理不到位；②Ⅲ区治理区边坡覆土恢复植被局部存在雨水冲蚀现象；③各治理区未设置标识牌、监测点布设欠合理；④未建立后期管护措施；⑤疏干水在线监测设施未验收；⑥竣工图不规范、竣工资料不齐全、影像资料不完整，不能全面反映治理效果。 | ①尽快对Ⅳ区东风井场进行治理，冲蚀段进行治理；②设置各治理区标识牌、警示牌根据具体掘进开采情况，合理布设监测点。③补充完善竣工资料，规范编制竣工图；④全面录制、编辑影像资料；⑤加强治理区后期维护，植被工程管护工作，并建立管护制度，措施。 |
| 8 | 赤峰市 | 林西天成矿业有限公司林西县白银额勒布银铅锌矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、已治理区域管护、维护不到位； | ①矿区存在多处切坡未治理，后期维护不到位；②旧尾矿库底部尚未治理，矿区内多处探槽未治理；③监测点布置不合理，数量不足，厂区标识牌不全；④年度治理计划编制不合理，相关资料不规范；⑤矿山地质环境保护与土地复垦方案已过适用期；⑥旧材料堆放场治理与管护不到位，道路有扬尘现象。 | ①尽快对未治理切坡、旧尾矿库底部及多处探槽进行治理；②尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案，年度治理计划重新修编，相关图件要规范编制；③合理布置监测点，数量要满足监测要求，补充相关标识牌；④做好抑尘措施，加强植被后期管护工作。 |
| 9 | 赤峰市 | 巴林左旗鑫隆矿业有限责任公司雅马吐矿区南段铅锌矿 | 1、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；4、已治理区域管护、维护不到位； | ①竖井工业场地、宿舍区边坡治理不到位，卫生环境差；②监测点布设不合理，数量不足；③建井废渣堵塞河道，边坡未治理；④标识牌、指示牌缺失；⑤矿区道路不平整，环境较差；⑥基金计提（使用）不规范。 | ①尽快对未治理边坡进行治理；②合理布置监测点，数量要满足监测要求；③清理围挡泄洪通道；④设置指示牌、标识牌；⑤整治矿区道路，规范基金使用。 |
| 10 | 赤峰市 | 赤峰华泰矿业有限责任公司红花沟矿区一采区 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①采矿证过期；②监测桩点欠齐全；③年度治理计划及图件不完善。 | ①采矿证正在办理延续，受理时间为2022年4月25日；②尽快补充完善监测桩点，完善监测记录；③补充完善治理计划及图件。 |
| 11 | 赤峰市 | 克什克腾旗西北矿业有限公司黄岗梁铁矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划（整改实施方案）》未按要求进行公示；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①该矿山主要开采矿种为铁矿，伴生的锡矿山尚未利用；②Ⅴ区北侧边坡治理效果较差；③地质环境治理恢复基金使用不符合要求；④该矿未编制2022年年度治理计划；⑤未按要求开展矿山地质环境相关监测工作。 | ①梳理完善基金使用要求；②补充完善2022年度治理计划；③尽快建立开展相关监测工作；④加强后期管护工作；⑤分析研究伴生锡矿的利用，避免资源浪费。 |
| 12 | 赤峰市 | 赤峰山金红岭有色矿业有限责任公司红岭铅锌矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求； | ①基金未使用；②副井2处边坡未治理，定置化管理废品堆放不规范；③监测点布设不合理，数量不足；④矿山地质环境治理计划编制欠合理；⑤根据巴林左旗人民政府2021年6月28日的承诺函，老尾矿库由金港矿业投资有限公司进行治理。 | ①基金的使用应按相关要求规范使用；②尽快对副井2处边坡进行治理，废品堆放应规范；③合理布设监测点，增加监测点数量；④矿山地质环境治理计划的编制应根据矿山实际情况全面、详细编制；⑤加快塌陷坑治理进度。 |
| 13 | 锡林郭勒盟 | 内蒙古锡林河煤化工有限责任公司贺斯格乌拉露天矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与现状不相符，工程布置不合理； | ①北排土场坡道两侧未复垦；②截水沟修建破坏范围未复垦；③3处排土场防排水设施不完善，边坡有冲刷现象，部分地段植被生长较差；④东排土场顶部积水坑较多，植被生长一般；⑤破碎站道路破损泥泞，道路两侧环境较差；⑥方案中近期年度工作部署内容不全面、不具体、可操作性差；⑦年度治理工作总结、治理计划编制内容不规范，条理性欠缺；⑧监测台账不规范，监测总结不全面，多出异常数据未分析原因。 | ①3处排土场截排水沟全面尽快完善，已形成冲沟地段修补并复垦；②东排土场顶部积水区域采取填垫平整措施进行修整；③排土场植被较差地段、工程破坏区域进行补种复垦；④破碎站等部分场地道路两侧进行清理、平整、复垦；⑤治理方案根据实际修订，年度治理计划及监测台账按规范要求进行整改。 |
| 14 | 锡林郭勒盟 | 天地锡林郭勒煤业有限公司天地锡林煤矿 | 1、已治理区域管护、维护不到位； | ①年度治理计划图件应标注治理单元名称，附工程量统计表，注明治理工程；②竣工图上应标注警示牌和监测点位置并附完成工程量统计表；③复垦区部分地段植被生长较差；④部分地段低洼积水影响植被生长；⑤采坑边坡局部存在小型危岩体。 | ①规范完善计划和竣工图件；②对复垦区低洼地段进行回填、平整并恢复植被；③做好后期管护、保持治理效果；④监测和巡查采坑边坡，及时清理不稳定危岩体。 |
| 15 | 锡林郭勒盟 | 中铁资源苏尼特左旗芒来矿业有限公司芒来煤矿 | 1、已治理区域管护、维护不到位； | ①已复垦区尤其两个外排土场部分边坡植被恢复效果欠佳；②外排土场边坡局部地段有轻微冲毁现象；③已复垦区局部有明显积水坑；④治理现状图不规范；⑤采坑边坡监测值异常，未分析原因；⑥年度治理计划编制内容不规范（含较多绿色矿山建设内容）；⑦图件坐标系统仍为54坐标。 | ①已复垦区加强后期管护，有积水坑区域进行填垫修整；②年度治理计划及相关图件按规范进行编制；③图件坐标系统转用2000坐标。 |
| 16 | 锡林郭勒盟 | 正镶白旗亿豪矿业三面井银铅锌矿 | 1、、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与现状不相符；2、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；3、已治理区域管护、维护不到位； | ①方案内容与现状不符（未提7号井，采空区未标示）；②未按方案要求开展监测工作；③选矿厂原料矿石堆放较乱，没有苫盖，存在高陡边坡，无护坡措施，也未复垦；④1、3、4、7号竖井场地有废石堆存；⑤年度治理计划内容与实际有出入（遗漏7号井）。 | ①年度治理计划结合方案要求以及矿山实际进行编写；②按方案要求设置监测点，对矿山环境及土地复垦监测并做好记录；③对选厂矿石堆进行归拢整理（注意堆放高度、边坡角度）并苫盖，场地外围设挡水围堰，西北侧高边坡整形、复垦；④各竖井场地废石集中清运至5号竖井场地，整形、覆土后复垦。 |
| 17 | 乌兰察布市 | 内蒙古自治区兴和县四道沟铁矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与现状不相符，工程布置不合理；2、已治理区域管护、维护不到位； | ①部分边坡有冲刷现象，植被生长较差，树木成活率低；②方案与实际不符；③后期管护不到位；④排土场部分边坡未达到25°以下的要求；⑤监测措施和记录不规范。 | ①及时修复冲刷边坡，选择适合当地的树种，做好截排水设施；②建议重新修编治理方案，符合矿山实际情况并提出合理的治理措施；③做好后期管护，保持治理效果；④按要求整理排土场边坡；⑤规范监测措施和监测记录。 |
| 18 | 乌兰察布市 | 四子王旗额尔敦朝古拉矿业有限责任公司达而不盖铁矿 | 1、未编制《年度矿山地质环境治理计划》；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、未建立矿山地质环境治理恢复基金账户且未足额计提基金；4、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；5、治理区域管护、维护不到位； | ①未编制年度治理计划；②未建立基金账户；③采坑外围网围栏多处破损，局部边坡片帮、滑塌，警示牌较少；④排土场北部边坡高陡，有滑坡现象，顶部有裂缝，边坡块石裸露，植被生长差；⑤废石堆边坡陡立，未治理，尾矿区未治理，工业场地凌乱。 | ①编制年度治理计划；②建立基金账户并足额计提治理基金；③修复采坑外围网围栏并设立警示牌；④对废石场、排土场和尾矿库到界区域进行全面治理并恢复植被。 |
| 19 | 呼和浩特市 | 武川县务实矿业有限责任公司头号铁矿（南段） | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、未编制《年度矿山地质环境治理计划》，未按要求进行公示；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；5、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；6、治理区域管护、维护不到位； | 该矿山于2011年停产，之后对采坑和渣堆进行了治理，并于2018年和2020年通过了两期验收，本次检查发现存在以下问题：①未编制年度治理计划；②采坑外围没有围栏警示；③工业场地、选矿厂周边块石裸露，堆放杂乱；④尾矿库未治理；⑤未进行土壤和水质监测；⑥废石场部分地段植被生长较差。矿山正在办理露天转井工的手续，已编制井工开采开发利用方案和矿山地质环境保护与土地复垦方案，露采方案已过期。 | ①编制年度治理计划；②采坑外围设置围栏、警示牌；③清理选矿厂周边裸露废石并平整恢复植被；④尽快办理尾矿库闭库手续并进行治理；⑤对尾矿库下游河道地下水和土壤取样检测；⑥已治理区域做好后期维护；⑦重新编制露天开采矿山地质环境保护与土地复垦方案。 |
| 20 | 包头市 | 土默特右旗大顺矿业有限责任公司大顺煤矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》未按要求进行公示；3、矿山地质环境治理恢复基金使用不符合要求；4、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；5、治理区域管护、维护不到位； | ①治理方案已过期；②2022年度治理计划未公示；③监测点布设不合理，监测数据异常未说明原因；④已治理区边坡冲毁较多；⑤场地较乱，渣堆随意堆放；⑥存在越界开采现象；⑦边坡角度偏大，块石裸露，覆土厚度不够植被生长较差。 | ①尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；②尽快公示2022年度治理计划；③合理布设监测点，规范监测记录，做好监测总结；④尽快修复冲毁边坡，做好后期维护；⑤规范废渣堆放；⑥尽快回填、治理越界区域；⑦排土场边坡角度控制在25°以下，按方案要求覆土恢复植被。 |
| 21 | 包头市 | 包头市固阳县众凯矿山有限责任公司脑包沟铁矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；5、治理区域管护、维护不到位； | ①治理方案已过期；②年度治理计划与实际完成不符；③年度治理计划图件不规范，图例与图面内容不统一；④表土管理不到位；⑤现场整体比较乱，矿区道路两侧较乱，存在不稳定岩体；⑥采场台阶不规范，存在崩塌、掉块现象，部分采场外围未设置围栏，警示标牌较少；⑦未按年度治理计划进行边坡稳定性监测和治理恢复监测。 | ①尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；②规范编制年度治理计划与矿山生产和现状相适应；③规范管理表土；④对道路两侧及矿区乱堆乱放现象进行彻底整治；⑤规范管理采场边坡，设置边坡稳定监测点，清除边坡危岩体，设立警示牌；⑥采场外围及高陡边坡设置围栏和警示标志；⑦做好后期管护。 |
| 22 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古福城矿业有限公司麻黄煤矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程； | ①年度治理计划与实际不符，未公示，没有工程布置图，不全面；②奥灰水位持续下降未分析原因；③监测桩不规范；④充填站原料堆放较乱；⑤围栏太简陋；⑥监测记录不规范。 | ①完善年度治理计划和图件；②分析奥灰水持续下降的原因；③规范设置监测桩和网围栏；④整理整顿充填站原料存放；⑤规范监测记录。 |
| 23 | 鄂尔多斯市 | 鄂托克旗建元煤焦化有限责任公司建元煤矿 |  | ①地表变形监测点布置不合理，监测内容不全；②土壤检测结果多元素超标，未分析原因；③地下水位监测数据异常。 | ①垂直工作面推进方向也应布置监测线，监测内容增加地表沉陷水平移位监测；②分析土壤检测多元素超标原因并采取相应防治措施；③对奥灰水水位变化异常原因进行分析。 |
| 24 | 鄂尔多斯市 | 中国神华能源股份有限公司柳塔矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理，未按要求进行公示；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；4、治理区域管护、维护不到位； | ①矿山地质环境治理工程从未验收；②没有年度治理计划工程布置图，计划不符合实际；③监测资料不规范，多数工作面未监测；④矿区道路两侧矸石及建筑垃圾、生活垃圾随意堆放；⑤塌陷区种植树木成活率低；⑥塌陷区警示牌偏少。 | ①尽快对已治理工程组织验收；②结合矿山实际完善年度治理计划；③规范布设监测点并做好监测记录和总结；④清理矿区道路两侧矸石、建筑垃圾和生活垃圾并妥善处置；⑤做好塌陷区种植树木的后期管护，在矿区道路两侧增设警示标牌。 |
| 25 | 鄂尔多斯市 | 伊金霍洛旗兰家塔富源煤炭有限责任公司煤矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与现状不相符，工程布置不合理；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、治理区域管护、维护不到位； | ①方案按闭坑编制，但矿山现在办理边角资源整合，实际治理内容与方案不符合，年度治理计划按矿山实际情况编制；②边坡稳定性监测不规范；③年度治理计划不规范，内容不全面，没有工程布置图；④排土场边坡攒在多处冲毁地段；⑤采坑边坡有崩塌现象，外围围栏、警示不完善；⑥树木成活率低；⑦部分废弃建筑物未拆除。 | ①规范和完善年度治理计划和图件；②合理布设监测点并规范监测记录；③尽快恢复排土场冲刷边坡；④完善采坑外围围栏、警示牌；⑤做好复垦工程后去管护；⑥拆除清理废弃建筑物。 |
| 26 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古智能煤炭有限责任公司麻地梁煤矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、治理区域管护、维护不到位； | ①年度治理计划书编制内容不全面；②已治理区管护、维护不到位。 | ①下一年度规范编制年度治理计划书；②加强治理区的管护与维护。 |
| 27 | 鄂尔多斯市 | 鄂尔多斯市国源矿业开发有限责任公司龙王沟煤矿 | 1、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；2、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；3、治理区域管护、维护不到位； | ①采空区、地面塌陷区治理工程严重滞后，存在应治未治区域，且面积较大；②排矸场治理质量控制标准达不到方案要求；③未开展排矸场边坡稳定性监测和土地复垦监测工程。 | ①尽快全面开展地面塌陷区治理工程、植被恢复工程；②严格方案中排矸场土地复垦质量控制标准要求，补充排矸场土地复垦工程，加强后期管护；③按方案要求规范开展地质环境监测和土地复垦监测；④尽快修编矿山地质环境保护与土地复垦监测方案。 |
| 28 | 鄂尔多斯市 | 内蒙古西蒙悦达能源有限公司乌兰渠煤矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、治理区域管护、维护不到位； | ①矿区东北界采坑未进行治理；②年度治理计划书缺部分治理内容；③已治理部分区域管护、维护不到位。 | ①矿区东北界采坑2022年度完成治理；②下一年度按照治理方案规范编制年度治理计划书；③全面排查已治理排土场边坡损毁区、植被恢复效果差的区域，2022年底前完成治理。 |
| 29 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗阿力奔公忽洞矿区铁矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案已过期；②外排土场上部未分台阶规范排放；③露天采场已治理台阶效果欠佳。 | ①尽快修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；②外排土场上部台阶要规范排放；③后期加强露天采场边坡治理与管护工作。 |
| 30 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗阿力奔公忽洞铁矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案已过5年适用期；②治理工程进度缓慢。 | ①尽快修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；②加快治理工程进度。 |
| 31 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗温图铁矿区 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》与现状不相符，工程布置不合理；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案与现状不相符，工程布置不完全合理；②年度治理计划内容编制不规范；③未按矿山地质环境保护与土地复垦方案要求设置网围栏及警示牌；④植被恢复效果欠佳。 | ①对照矿山地质环境保护与土地复垦方案完善下一年度治理计划书（地质环境监测）；②尽快按矿山地质环境保护与土地复垦方案要求设置网围栏及警示牌；③加快植被恢复治理措施与管护工作。 |
| 32 | 巴彦淖尔市 | 包头钢铁（集团）有限责任公司乌拉特前旗万岭沟北铁矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、已治理区域管护、维护不到位； | ①已闭坑的3号采坑回填治理工程进度缓慢，废石堆与表土场治理效果欠佳；②年度治理计划内容编制不合理；③已治理区管护、维护工作不到位。 | ①加快对3号采坑的回填治理工作，完善废石堆与表土场的治理效果；②下一年度治理计划书的编制要与矿山地质环境保护与土地复垦方案相一致；③加强已治理区的管护、维护工作。 |
| 33 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗华融矿业有限责任公司德尔斯台沟矿区铁矿 | 1、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；2、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；3、已治理区域管护、维护不到位； | ①年度治理计划内容编制不合理；②零星分散露天小采坑部分治理不到位；③局部地段缺少网围栏及警示牌。 | ①下一年度治理计划书编制应与治理方案相结合；②尽快对治理不到位的零星分散露天采坑进行治理；③补设完善网围栏及警示牌。 |
| 34 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗苏独仑农场金鑫硅石矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案已过期，目前未进行编制；②年度治理计划书编制不规范；③矿山未按开发利用方案分台阶规范开采；④未开展矿山地质环境相关监测工作。 | ①尽快修编矿山地质环境保护与土地复垦方案；②规范编制下一年度矿山年度治理计划书；③严格按开发利用方案规范开采；④立即开展矿山地质环境监测工作。 |
| 35 | 巴彦淖尔市 | 乌拉特前旗大佘太牧场大西沟硅石矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案已过适用期；②年度治理计划内容编制不规范；③废石场与高陡边坡治理工作进度缓慢；④未开展矿山地质环境相关监测工作。 | ①矿山拟闭坑，尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦闭坑方案；②规范编制下一年度矿山年度治理计划书；③加快治理工程进度；④尽快开展矿山地质环境监测工作。 |
| 36 | 巴彦淖尔市 | 包头钢铁集团固阳矿山有限公司增隆昌石英岩矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、未足额计提矿山地质环境治理恢复基金； | ①矿山环境综合治理工作基本未完成，局部治理单元效果欠佳；②矿山地质环境保护与土地复垦方案已过适用期；③未严格按开发利用方案规范开采；④年度治理计划不能完全指导矿山地质环境治理与监测工作；⑤地质环境监测工作不规范；⑥未足额缴存矿山地质环境治理恢复基金。 | ①对综合治理不到位的区域尽快补充完善相关治理工作；②尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；③按相关规范规程要求开展采矿活动（采场台阶与矿石排放）；④严格按矿山地质环境保护与土地复垦方案编制年度治理计划书，开展矿山地质环境与土地复垦监测工作；⑤按规定缴存矿山地质环境治理恢复基金。 |
| 37 | 乌海市 | 乌海市君正矿业有限责任公司东风露天矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期； | ①矿山地质环境保护与土地复垦方案已过5年适用期，未及时编制。 | ①尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；②建议下一年度细化年度治理计划书；③加强外排土场边坡及露天采场到界边坡治理。 |
| 38 | 乌海市 | 乌海市华银煤炭有限责任公司三矿 |  | 无 | 无 |
| 39 | 阿拉善盟 | 内蒙古阿拉善左旗巴润别立镇上海嘎查大疙瘩山石灰岩矿 | 1、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程； | ①工业场地、矿区道路局部边坡治理不到位。 | ①按规范要求尽快治理，建议对表土进行收集与保护，合理利用。 |
| 40 | 阿拉善盟 | 内蒙古庆华集团阿拉善庆华矿业科技有限责任公司卡修他他铁矿 | 1、《矿山地质环境保护与土地复垦方案》已过适用期；2、《年度矿山地质环境治理计划》编制不合理；3、未按《方案》或《计划》要求时限完成治理恢复工程；4、未按要求开展矿山地质环境相关监测工作；5、已治理区域管护、维护不到位； | ①缺少矿山地质环境保护与土地复垦方案；②年度矿山地质环境治理计划编制依据不足，内容不规范，缺少附图；③矿山正实施采空区治理工程，现状形成诸多治理单元，治理进度缓慢；④相关监测工作不规范，监测资料及内容不全面；⑤已治理区域管护、维护不到位，水土流失问题严重。 | ①尽快编制矿山地质环境保护与土地复垦方案；②依据新编的矿山地质环境保护与土地复垦方案，结合矿山地质环境现状规范编制年度治理计划书；③加快矿山地质环境治理工程；④规范相关监测；⑤加强已治理单元后期管护、维护工作。 |